**中兴120调度系统市县联网实现功能说明书**

1. **县级数据往市中心全局库中上传表：**

**1.1 基础信息表：**

1.1.1 车辆信息表(clxxb)

主键：LSH,CLBH,CS

1.1.2单位信息表(dwxxb)

主键：DWBH

1.1.3 系统人员表(xtryb)

**1.2业务数据表**

1.2.1人员考勤表(rykqb)

主键：

1.2.2呼叫记录表(hjjlb)

1.2.3受理记录表(sljlb)

1.2.4 出车信息表(ccxxb)

1.2.5调度分站记录表(ddfzjlb)

1.2.6患者病历表(hzblb)

1.2.7患者信息表(hzxxb)

1.2.8大型事故表(dxsgb)

1. **市与县之间相互的数据交换：**

**2.1市调度系统功能**

2.1.1对县120车辆快速定位 请求车辆目前的单个轨迹信息

2.1.2请求对县120车辆轨迹回放数据 条件：clid 时间

2.1.3停止对县120车辆轨迹回放 条件：车辆id

2.1.4请求对县120车辆监控 条件：车辆id

2.1.5撤销对县120车辆监控 条件：车辆id

2.1.6发送公告消息到县120

2.1.7市120转单给县120

2.1.8 检测县120业务服务器在线状态

**2.2 县调度系统功能：**

2.2.1 分中心把受理单转给中心。

2.2.2分中心车辆上线 自动上传到市

2.2.3车辆状态 5分钟自动发一次

2.2.4 发送公告消息到市120